**ТЗ №**

**опоры общего назначения типа Н, С, Т**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | |
| Запрос № |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ветровой район эксплуатации \* |  |
| Климатический район эксплуатации \*\* |  |

\*-Указывается в соответствии с СП 20.13330.2011([СНиП 2.01.07-85](consultantplus://offline/main?base=STR;n=4933;fld=134)) Нагрузки и воздействия

\*\* - указывается в соответствии с ГОСТ 16350

**Основные характеристики опоры освещения:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество опор, шт. | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Высота надземной части опоры, м: | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип опоры С, Н, Т | | |  | | «C» силовая | |  | | «Н» несиловая | | | | |  | | «Т» транспортная | |
| Прямостоечная / Фланцевая | | |  | | П | | | | | |  | | Ф | | | | |
| Тип ствола опоры | | |  | | «Т» - трубный | | |  | | «Г» - граненый  конический | | | | |  | | «К»- гладкий  конический |
| Подвод питающего кабеля | | |  | подземный | | | | | | |  | | воздушный | | | | |
| Параметры кронштейна и светильников, устанавливаемых на опору | Высота х вылет, метры |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество и марка светильников |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вес 1-го светильника |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Габариты светильника, мм |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взаимное расположение светильников при виде сверху относительно оси опоры | одностороннее | | | | двухстороннее  симметричное | | | | | | разнонаправленное  (выбрать или указать угол)  30 45 60 90   120  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Покрытие металлоконструкций: | | | Лакокрасочное | | | | | | | |  | - лк | | | | | |
| Ц.Гор. | | | | | | | |  | - ц | | | | | |
| Комбинированное | | | | | | | |  | - ц + лк. | | | | | |

**Дополнительная информация.**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Должность | Дата | Подпись |
|  |  |  |  |